**四川省粮食经济学校商场直购询价表**

**报价单位（盖鲜章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品名 | 采购品牌及型号 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| 1 | 票据打印机 | 爱普生630KII | **产品类型：**票据针式打印机（平推式）；**打印方式**：点阵击打式；**打印方向**：双向逻辑查找；打印宽度：82列(在10cpi下)；**打印针数**：24针；**色带性能**：提供10个黑色色带架S015583/S015290；**复写能力**：7份（1份原件+6份拷贝）；**接口类型**：USB2.0（全速）接口，IEEE-1284双向并口。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 多功能一体机 | 兄弟MFC7480D | **打印分辨率：**600×600DPI；**涵盖功能：**打印/复印/传真/扫描；**最大处理幅面**：A4；**打印速度：**30PPM | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 台式计算机 | 联想启天M435 | **CPU**：≥Intel第十代 Core i5-10500处理器（6核,3.1GHz主频,12MB缓存.14纳米制程）；**操作系统：**正版WINDOWS 10 PROFESSIONAL；**主板**：≥Intel B400系列及以上芯片组，≥1个PCI-E\*16、≥2个PCI-E\*1、≥1个PCI槽位；**内存**：8GB DDR4 2666Mhz，最大支持32GB内存扩展；**接口**：不少于10个USB接口(前置6个USB 3.2Gen 1,后面4个USB2.0)、PS/2接口、串口；**显卡**：Intel高清集成显卡；**声卡**：集成HD Audio，支持5.1声道（不少于前2后3共5个音频接口）；**硬盘**：≥256固态硬盘 + ≥1T 7200转机械硬盘；**网卡**：集成10/100/1000M以太网卡；**显示器**：≥21.5 LED显示器；**电源**：内置电源≤180W （宽电压设计，能适应90V-265V电压；**机箱**：容积≤14L 顶置提手，电源开关。标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，满足高效散热需要；**安全**：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露。 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 空调 | 格力大1P变频挂机KFR-26GW/26563FNhAa-B3JY01 | **空调类型**：壁挂式空调；**能效等级**：三级能效；**制冷量**：≥2600W；**制冷功率**：≥730W；**制热量**: ≥3900W；**制热功率**：≥1100W；**电辅热输入功率**：≥900W(PTC) ；**循环风量**：≥630m3/h；**噪声室内(最低-高-超强**)：≤21-35-41dB（A）；**室外**: ≤50dB（A）；**室内机质量**:8.5kg±1kg；**室外机质量**:23kg±5kg；**适用面积**： 10-16m2 | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 服务器 | 华为2288H V5 2U机架式 | **CPU数量：**≥2颗；**CPU型号：**Intel 至强Xeon-金牌5118 12核2.3GHz主频 ；**产品结构：**双路服务器；**服务器结构**：2U机架式；**内存容量：**≥64G；**硬盘总容量：**≥24T（6T\*4）；**操作系统：**正版操作系统；**磁盘控制器：**配置独立RAID卡，缓存≥1G，支持Raid 0/1/5/10；**内存类型**：ECC 2666 DDR4内存；**内存最大容量**：支持24根内存插槽；**网络控制器**：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口；**支持CPU个数**：最大支持2颗；**电源**：配置1+1冗余电源，单电源功率≥550W | 台 | 1 |  |  |

联系人：

联系电话：

报价时间： 年 月 日