邀请函

**各潜在供应商：**

四川省粮食经济学校“图书馆顶棚维修改造项目”采购项目经学校批准，我校拟对“图书馆维修改造工程”进行询价采购，请满足以下条件的供应商于2022年6月24日16:00前将报价单及营业执照复印件（加盖印章）密封后送至四川省粮食经济学校总务科。

**一、供应商条件**

1、具有独立承担民事责任能力的合法企业；

2、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合体投标。

**二、询价采购清单及内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | | **单位** | **工程量** |
| 1 | 旧彩钢棚拆除 | 1.拆除的基层类型：钢骨架  2.龙骨及饰面种类：彩钢棚 | | m2 | 810.48 |
| 2 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：成品方矩管檩条60\*20\*4mm  2.油漆:机喷环氧富锌防锈漆 | | t | 3.624 |
| 3 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：成品方矩管钢梁100\*50\*4mm 2.油漆:机喷环氧富锌防锈漆 | | t | 1.863 |
| 4 | 彩色涂层钢板屋面 | 1.瓦品种、规格:彩色涂层钢板 0.526mm | | m2 | 810.48 |
| 5 | 排水管道拆除 | 1.排水管道拆除 | | m | 24 |
| 6 | PVC-U排水管 Φ110×3.2 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式：粘接连接 | | m | 24 |
| 7 | 地砖地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平  2.面层材料品种、规格：地砖 600×600 | | m2 | 20 |
| 8 | 屋面涂膜防水处理 | 1.屋面涂膜防水处理 | | 项 | 1 |
| 9 | 建渣清理、外运及弃置费 | 1.建渣清理、外运及弃置费 | | 车 | 4 |
| 10 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 | | m2 | 45 |
| 11 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 | | 项 | 1 |
| 报价要求 | | 报价含以上清单所有内容及相关税费。 | | | |
| 最终报价 | | 小写： | 大写： | | |

**三、中选原则**

1、报价含清单内的所有内容（含安全文明施工费、措施费及所有税费，最高限价：212528.92元）。

2、报价最低者确定为成交供应商。

**四、合同履行及完成时间**

1、成交供应商在收到中选通知后3日内与学校签订合同。

2、2022年8月10日前完成维修工程。

**五、付款方式**

维修完成后，经学校组织相关人员验收合格后15个工作日内，学校向成交供应商通过转款支付合同金额的100%。如验收不合格，学校将视情形拒付合同款、终止合同并索赔。

**六、联系人**

黄老师 电话：0818-2653814。

四川省粮食经济学校

2021年6月21日